|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **济南市产品质量市级监督抽查结果公告送达汇总表(2023年)** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **标称商标** | **生产日期或批号** | **规格型号** | **受检单位** | **标称生产单位** | **判定结果** | **不合格项目** |
| 1 | 海岛棉夏被 | 红九九 | -/943455 | 200cm×230cm | 商河县国润超市有限公司 | 南通雪环纺织品有限公司 | 不合格 | 纤维含量:填充物 |
| 2 | 韩香绸夏凉被 | 老湘坊 | -/- | 150cm×200cm | 商河县国润超市有限公司 | 通州区川姜镇迪彩家纺用品厂 | 不合格 | 纤维含量 |
| 3 | 32K120型领航软抄本（办公） | / | -/- | mm：197×137 | 济南历下景鑫生活超市 | 上海喜博文具有限公司 | 不合格 | 标注张数 |
| 4 | 读书笔记本 | 宝客图文商标 | -/- | mm：175×255 | 平阴佑高文具店 | 河北宝客文具有限公司 | 不合格 | 内芯尺寸极限偏差（mm）:宽；张数（不包括封面、封底） |
| 5 | 网格本 | / | -/- | 178×252（mm） | 济南银座北园购物广场有限公司 | 郑州和兴文化用品有限公司 | 不合格 | 施胶度（mm） |
| 6 | LED吸顶灯 | 嘉博士 | 2023.II/- | AC160-240V | 市中区百玉五金建材店 | 广东嘉博士电气有限公司 | 不合格 | 接地规定；绝缘电阻和电气强度：10.2.2电气强度试验应将基本为正弦波、频率50Hz或60Hz，表10.2中规定的电压施加于表中所列举的绝缘两端，时间为1min。试验期间不得发生闪络或击穿。对非 SELV电压的基本绝缘：2U +1000 V |
| 7 | LED吸顶灯 | 嘉博士 | 2023.I/- | AC85-265V | 市中区百玉五金建材店 | 广东嘉博士电气有限公司 | 不合格 | 接地规定；绝缘电阻和电气强度：10.2.2电气强度试验应将基本为正弦波、频率50Hz或60Hz，表10.2中规定的电压施加于表中所列举的绝缘两端，时间为1min。试验期间不得发生闪络或击穿。对非 SELV电压的基本绝缘：2U +1000 V |
| 8 | 一次性使用口罩（非医用） | 丽威净 | 20220418/2022041801 | mm：175×95 平面耳挂式 | 济阳利群生活便利店 | 河南时护医疗器械有限公司 | 不合格 | 过滤效率（%） |
| 9 | LED球泡 | 长安龙 | 2022.B/- | 5W | 济南市槐荫区金辉塑料制品销售处 | 江门市简优照明科技有限公司 | 不合格 | 标志；互换性； |
| 10 | LED球泡 | 量神 | 2022.C/- | E27 15W 6500K | 平阴县鑫发五金土产店 | 江西水母照明有限责任公司 | 不合格 | 标志；互换性； |
| 11 | 照明光源（无影灯） | 小气壹佰 | 2023.Ⅰ/- | 200V/50Hz/8W 6500K E27 | 高新开发区鑫亿五金店 | 广东省中山市小气壹佰光电科技有限公司 | 不合格 | 互换性 |
| 12 | LED吸顶灯 | 小气壹佰 | 202308/- | 100068 | 济南市天桥区年华五金商行 | 中山市小气壹佰光电科技有限公司 | 不合格 | 接地规定;绝缘电阻和电气强度 |
| 13 | LED吸顶灯 | 明湖照明 | -/- | MHXD-22 | 高新开发区舜华奥龙五金销售店 | 中山市小气壹佰光电科技有限公司 | 不合格 | 接地规定 |
| 14 | LED超薄筒灯 | 小气壹佰 | 202212/- | XQYB6011 | 济南高新区进彪五金百货店 | 中山市小气壹佰光电科技有限公司 | 不合格 | 绝缘电阻和电气强度 |
| 15 | LED筒灯 | 小气壹佰 | 2023.2/- | XQYB6011 | 济南市长清区琪正五交化商行 | 中山市小气壹佰光电科技有限公司 | 不合格 | 绝缘电阻和电气强度 |
| 16 | LED筒灯 | 小气壹佰 | 202306/- | 8W | 高新开发区舜华奥龙五金销售店 | 中山市小气壹佰光电科技有限公司 | 不合格 | 绝缘电阻和电气强度 |
| 17 | LED筒灯 | 小气壹佰 | 202305/- | 15W | 高新开发区舜华奥龙五金销售店 | 中山市小气壹佰光电科技有限公司 | 不合格 | 绝缘电阻和电气强度 |
| 18 | 照明灯具（LED吸顶灯） | 鑫盟泰 | 20230525/- | 24W | 济南市天桥区亚宁超市 | 中山市鑫盟泰照明科技有限公司 | 不合格 | 接地规定 |
| 19 | LED球泡 | 诺林 | 202203/- | 20W | 章丘市永信电器安装服务部 | 中山市雄盟照明有限公司 | 不合格 | 标志 |
| 20 | LED球泡 | 诺林 | 202303/- | 10W | 章丘市永信电器安装服务部 | 中山市雄盟照明有限公司 | 不合格 | 标志 |
| 21 | LED球泡 | 诺林 | 202303/- | 5W | 章丘市永信电器安装服务部 | 中山市雄盟照明有限公司 | 不合格 | 标志 |
| 22 | LED球泡 | 诺林照明 | 2023.04F/- | 30W | 济南市莱芜区希春建材销售中心 | 中山市雄盟照明有限公司 | 不合格 | 标志 |
| 23 | 08豪沃前照灯总成 | / | -/- | 08豪沃 | 济南格瑞德汽车零部件有限公司 | 丹阳市中光车灯有限公司 | 不合格 | 前照灯配光性能-50R;前照灯配光性能-50V;前照灯配光性能-75R;前照灯配光性能-Ⅲ区中任何点;前照灯配光性能-Ⅳ区中任何点 |
| 24 | 19款GTL大灯 | / | -/- | 19款GTL | 济南格瑞德汽车零部件有限公司 | 丹阳市中光车灯有限公司 | 不合格 | 前照灯配光性能-4+5+6;前照灯配光性能-50R;前照灯配光性能-75R;前照灯配光性能-Ⅲ区中任何点 |
| 26 | 学生书袋（学生书包） | BUKA咘咔 | —/— | 3006 20cm\*32cm\*37cm | 济南市莱芜区鑫永禾箱包皮具店 | 保定和弘润箱包制造有限公司 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯（mg/kg） |
| 26 | 电吹风 | 威立 | /// | WL-8848 | 济阳区百佳家用电器商城 | 揭阳空港经济区恒冠电器厂 | 不合格 | 输入功率和电流：输入功率；非正常工作（不包括第19.11.4 条试验）；电源连接和外部软线；连续骚扰电压；骚扰功率、辐射骚扰 |
| 27 | 蓓迩丽水龙头 | 蓓迩丽 | 未标注/- | 高仪小七 | 济南槐荫奇丹尼卫浴经营部 | 雨萱（泉州）卫浴发展有限公司 | 不合格 | 流量均匀性（L/min） |
| 28 | 陶瓷芯水龙头 | 大晟 | 未标注/- | 锌平嘴-80 | 济南市历城区仲宫发达商店 | 泉州英莎卫浴有限公司 | 不合格 | 流量 Q（L/min）；水嘴水效等级 |
| 29 | 高水龙头 | / | 未标注/- | 6707 | 济南市中十六里河镇腾达经营部 | 南安市申科卫浴洁具厂 | 不合格 | 流量均匀性（L/min） |
| 30 | 不锈钢拉丝平三通菜盆水嘴 | / | 未标注/- | CP3002滚珠 | 济南市天桥区德恒电器商行 | 泉州市创派集成卫浴有限公司 | 不合格 | 冷热水标志；流量均匀性（L/min）；表面耐腐蚀性能 |
| 31 | 珍珠链卫衣 | MRS·ZORA | -/33AWY1085 | 均码 | 济南市天桥区周晋鹏服饰商行 | 上海钒驭商贸有限公司 | 不合格 | 纤维含量（结合公定回潮率，%） |
| 32 | 德芙绒卫裤 | L.F Home club | -/LF1-683209 | 110/56 | 方艳 | 佛山市禅城区长利发制衣厂 | 不合格 | 绳带要求;纤维含量 |
| 33 | 打底衫 | L.F Home club | -/LF1-683090 | 110/56 | 方艳 | 佛山市禅城区长利发制衣厂 | 不合格 | 纤维含量 |
| 34 | 德芙绒卫裤 | L.F Home club | -/LF1-683210 | 120/60 | 方艳 | 佛山市禅城区长利发制衣厂 | 不合格 | 绳带要求;纤维含量 |
| 35 | 打底衫 | 花田彩 | -/21812309 | 80/48 | 济南市天桥区花田彩童装店 | 杭州吉沫服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量（%） |
| 36 | 满花笑脸帽衫 | 迪奇酷儿 | -/Y6268 | 100/52 | 柴桂亭 | 杭州艾棋屋服装有限公司 | 不合格 | 绳带要求 |
| 37 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 双盛 | 20231016/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 济南市钢城区华鹏五金机电经营部 | 正泰线缆科技（天津）有限公司 | 不合格 | 电气性能试验-导体电阻（20℃） |
| 38 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 双盛 | 20231016/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 济南市钢城区华鹏五金机电经营部 | 正泰线缆科技（天津）有限公司 | 不合格 | 电气性能试验-导体电阻（20℃） |
| 39 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 双盛 | 20231016/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 济南市钢城区华鹏五金机电经营部 | 正泰线缆科技（天津）有限公司 | 不合格 | 电气性能试验-导体电阻（20℃） |
| 40 | 前背包熊擦肩小童卫衣 | 童时代 | -/SQ2302 | - | 柴桂亭 | 浙江智豪服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量（结合公定回潮率，%） |
| 说明：1.表中检测数据以第三方机构出具的《检验报告》为准；2.涉及标称生产单位及产品信息为样品标称信息。 | | | | | | | | |