附件2

产品质量监督抽查连续两年以上存在不合格产品的生产单位名单

| 序号 | 产品种类 | 年份 | 标称生产  单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气用具 | 2024年 | 中山市百仕宝厨卫电器有限公司 | 广东省中山市 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ12-AY | 2023/12/20 | 热水性能-热水产率 |  |
| 2023年 | 家用供热水燃气快速热水器（强排式） | JSQ12-AY | 2022年9月22日 | 热效率，热水产率 |  |
| 2022 | 家用供热水燃气快速热水器（强排式） | JSQ14-AY | 2022/4/3 | 热效率，热水产率 |  |
| 2 | 照明光源及灯具 | 2024年 | 佛山市顺德区金哥普科技有限公司 | 广东省佛山市 | LED球泡 | BPZ220 | 2024年/5月 | 结构（含光生物危害），外部接线和内部接线，防触电保护，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，能效等级（光效）、能效限定值（光效），显色指数 |  |
| 2023年 | Led筒灯 | 5W 220-240V~50/60Hz | 2023 | 标记、 结构（含光生物危害）、接地规定、外部接线和内部接线 |  |
| led筒灯 | 220-240V~50/60Hz7W白光 | / | 标记、结构（含光生物危害）、 爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压（电源端子） |  |
| 2022年 | Led集成吊顶平板灯 | 220V/50Hz 30W 显指:80Ra 色温:6500K | 2022年/10月 | 标记、防尘、防固体异物和防水 、绝缘电阻和电气强度、谐波电流、骚扰电压 |  |
| 3 | 照明光源及灯具 | 2024年 | 江门市天之蓝照明有限公司 | 广东省江门市 | LED球泡 | BPZ220 | 2024年/5月 | 谐波电流限值 |  |
| 2023年 | LED吸顶灯） | BL-XD30W-1.5A | 2023年/3月 | 标记、接地规定、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、 骚扰电压（电源端子） |  |
| LED铁艺三防吸顶灯 | BL-XDD40A | 2023年/4月 | 标记、爬电距离和电气间隙、接地规定、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压（电源端子） |  |
| 4 | 照明光源及灯具 | 2024年 | 中山市木林森通用照明有限公司 | 广东省中山市 | 森林之光系列‖代LED球泡 | WA76-18-65K | / | 谐波电流限值 |  |
| 2023年 | LED三防吸顶灯 | WXY171-60 | / | 外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压（电源端子） |  |
| 5 | 照明光源及灯具 | 2024年 | 中山市豪企照明电器有限公司 | 广东省中山市 | LED球泡灯 | HQ-20W | 2024 | 谐波电流限值 |  |
| 2023年 | 透镜平板灯 | WTLED-22W | 2023 | 标记、接地规定、外部接线和内部接线、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子） |  |
| 6 | 照明光源及灯具 | 2024年 | 中山市蚂蚁照明光电有限公司 | 广东省中山市 | 小胖墩球泡 | MYQPXPD-30 | / | 谐波电流限值 |  |
| 2023年 | 超能球泡灯 | MYQG75-028 | / | 意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 |  |